**Torneira de duche temporizada TEMPOSTOP**

Temporizada

Para painel

Referência: **749770**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada para painel:

Torneira temporizada TEMPOSTOP M3/4" para alimentação de água misturada.

Para montagem em painel 2 mm máx.

Espelho de metal cromado Ø70.

Temporização ~30 segundos.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo e botão de latão maciço.

Anel de aperto posterior.

Garantia 30 anos.