**Conjunto de duche temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado

Exterior, com corrente, chuveiro GYM fixo

Referência: **747006**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado suspenso com corrente:

Torneira temporizada TEMPOSTOP M1/2"para alimentação superior de água misturada.

Instalação suspensa.

Temporização ~15 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço cromado.

Alavanca e corrente com puxador.

Chuveiro de duche GYM fixo, anticalcário e inviolável.

Garantia 30 anos.