**Chuveiro de duche ROUND**

Anticalcário

Para painel de 1 a 15 mm

Referência: **709010**

Info Prescrição

Chuveiro de duche fixo:

Instalação para painel de 1 a 15 mm.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Regulação automática de débito.

Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.

Latão cromado.

Fixação por parafuso de bloqueio oculto.

Purga sistemática após a utilização (sem retenção de água ou impurezas).

Entrada M1/2".

Garantia 30 anos.