**Chuveiro de duche TONIC JET**

Anticalcário

Exterior com coluna F3/4" e abraçadeira

Referência: **712020**

Info Prescrição

Chuveiro de duche fixo anticalcário exterior:

Débito 6 l/min a 3 bar.

Regulação automática de débito.

Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.

Latão maciço cromado.

Fixação com parafuso de bloqueio oculto.

Purga sistemática após a utilização (sem retenção de água ou impurezas).

Coluna F3/4" e abraçadeira (fixação por parafusos fornecido).

Garantia 30 anos.