**Sifão de pavimento**

Para pavimento de azulejo ou betão

150 x 150 mm

Referência: **683001**

Info Prescrição

Sifão de pavimento para solo duro (azulejo ou betão), altura regulável:

Débito 36 l/min normalizado.

Nível de água 50 mm.

Placa e grelha inox polido brilhante 150 x 150 mm.

Saída horizontal (curva não fornecida) ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).

Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.

Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.

Cesto com puxador: preensão e limpeza fáceis.

Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).

Classe antifogo (segundo norma americana UL94).

Altura de 110 mm, extensão regulável até 70 mm.

Grelha fixa por 2 parafusos inox.

Garantia 30 anos.