**Misturadora termostática PREMIX COMPACT**

Para água misturada de 30 a 60°C

Corpo de latão niquelado, 2 a 6 torneiras, M1/2"

Referência: **733015**

Info Prescrição

Misturadora termostática para distibuição de água misturada de 30 a 60°C:

Alimentação de 2 a 6 postos sanitários (de acordo com o débito).

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Temperatura regulável de 30 a 60°C, bloqueável pelo instalador.

Corpo de latão.

Filtros e válvulas antirretorno.

Intervalo de débito recomendado: de 5 a 18 l/min.

Possibilidade de choque térmico.

M1/2".

Entre-eixos: 40 mm

Garantia 30 anos.