**Torneira temporizada de urinol TEMPOSOFT 2**

Temporizada 3 seggundos

Para painel, abertura suave

Referência: **777140**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol para painel:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Para painel ou divisória seca 7 mm máx.

Abertura suave.

Temporização ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão cromado M1/2".

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.