**Torneira de urinol temporizada TEMPOSTOP**

Temporizada 3 segundos

Reta 1/2"

Referência: **777000**

Info Prescrição

Torneira de urinol temporizada exterior:

Para urinol vulgar, sifónico ou selha.

Instalação mural.

Temporização ~3 seguendos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Compatível com águas pluviais.

Corpo de latão cromado M1/2".

Espelho mural.

Modelo reto para alimentação em linha.

Garantia 30 anos.