**Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1**

Torneira de descarga direta WC

Encastrada sobre espelho cromado Ø 195

Referência: **761900**

Info Prescrição

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Caixa de encastramento multi-montagem.

Espelho de latão cromado Ø 195 mm.

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.

Corpo de latão maciço e botão cromado.

Alimentação em linha M3/4".

Saída com ligação para tubo PVC Ø 25.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).