**Sistema de descarga de água TEMPOCHASSE**

Torneira de descarga direta temporizada WC

Encastrada

Referência: **760220**

Info Prescrição

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Placa inox satinado 320 x 220 mm.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume, reta de latão em bruto.

Corpo de latão maciço e botão cromado.

Mecanismo antichoque.

Alimentação em linha F1".

Emboque de junção Ø 32/55.

Débito de base : 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com águas pluviais.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do nicho de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).