**Kit para descarga TEMPOCHASSE**

Kit de descarga direta temporizado WC

Exterior, torneira de segurança reta, temporizado

Referência: **760004**

Info Prescrição

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Instalação na parede à face.

Para sanita tradicional.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume reta F1" de latão cromado.

Corpo e botão de latão maciço cromado.

Mecanismo antichoque.

Emboque de junção Ø 32/55 com junta.

Tubo de descarga em Inox polido brilhante curvo Ø 32 com porca e abraçadeira.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com águas pluviais.

Garantia 30 anos.