**Sistema de descarga de água TEMPOCHASSE**

Torneira de descarga direta temporizada WC

Exterior

Referência: **760000**

Info Prescrição

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Instalação mural à face.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Corpo e botão de latão maciço cromado.

Mecanismo antichoque.

Com botão de pressão.

Alimentação em linha M1"1/4.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com águas pluviais.

Garantia 30 anos.