**Tubo de descarga**

Para sanita com TEMPOMATIC, TEMPOFLUX ou TEMPOCHASSE

PVC

Referência: **769400**

Info Prescrição

Tubo de descarga para atravessar a parede/ou para encastrar, para sanita:

Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 e TEMPOCHASSE.

Tubo PVC para encastrar ou para atravessar a parede.

Ø 26/32 (nu, sem emboque de junção).

L.434 mm H.780 mm.

Garantia 30 anos.