**Misturadora monofuro de bancada - 20 l/min**

Bica orientável superior L.300 H.315

Comando por manípulo "joystick"

Referência: **2506T3**

Info Prescrição

Misturadora monofuro com bica tubo orientável H.315 L.300 .

Quebra-jatos estrela.

Cartucho cerâmico Ø 35.

Débito 20 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo "joystick".

Corpo e bica em latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos Inox e contra-porcas.

Sem vareta e sem válvula.

Fornecida com flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8".

Garantia 30 anos.