**Conjunto de pré-lavagem 2 furos com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

Flexível preto e chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **5633**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptada a uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora com 2 furos de bancada com entre-eixos 150 mm com:

- Cabeças da válvula com mecanismo reforçado com manípulos ergonómicos.

- Espaçador com porcas e roscas M1/2".

Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.

- Débito pleno 25 l/min em 1/4 de volta.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (ref. 433010).

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

Estes modelos de conjunto permite uma instalação mais próxima do respaldo.