**Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica telescópica orientável

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **G6432**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora mural F3/4" entre-eixos 150 mm com:

- Cabeça das válvulas com manípulos.

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200-290.

- Débito 20 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário e ponta antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 30 anos.