**Enrolador automático em inox 304**

Com mangueira L. 15 m e pistola

Referência: **5675T2**

Info Prescrição

Enrolador com mangueira L.15 m e rolo-guia.

Temperatura máxima de utilização: 50°C.

Débito 23 l/min a 3 bar.

Pressão máxima: 20 bar, 12 bar com pistola.

Enrolador com suporte e tambor Ø 390 mm em inox 304.

A completar com torneira de segurança de esquadria com desconector integrado, impedindo a aspiração das águas residuais nas redes de água.

Enrolador em inox com garantia de 30 anos.