**Chuveiro lava-olhos de emergência**

De parede - 1 saída

Comando com gatilho

Referência: **9120C**

Info Prescrição

Chuveiro lava-olhos de emergência de parede 1 saída com:

Cabeça de aspersão equipada com tampa de proteção em ABS verde, ejetável automaticamente com a abertura da água.

Abertura de água por pressão do gatilho.

Fecho automático por mola.

Débito de 6 l/min a 3 bar. Aerador duplo filtro em inox.

Comando com punho ergonómico com gatilho em polipropileno verde.

Placa sinalética normalizada «lava-olhos de 1º socorros» fornecida.

Suporte de chuveiro e flexível L. 1,50 m.

Garantia 30 anos.