**Misturadora mecânica de banca ou pia**

Bica orientável H.155 L.230

Manípulo compacto

Referência: **2510T**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de banca ou pia com bica orientável H.155 L.230 com quebra-jatos higiénico.

 Cartucho cerâmico Ø 40.

 Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.