**Conjunto de pré-lavagem branco sem torneiras com coluna curta**

Com torneira de enchimento e bica telescópica orientável

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **433422**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem branco sem torneiras adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200-290 e cabeça da válvula com manípulo.

- Bica telescópica orientável L.200-290 com débito 25 l/min à saída.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário com bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna curta 3/4" de latão para torneira mural.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

Este modelo de conjunto, sem torneiras, é composto por peças de substituição para a renovação dos dispositivos de pré-lavagem.