**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora mecânica monofuro H.85 L.135

Misturadora com manípulo compacto

Referência: **2520TEP**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.

Misturadora monofuro com bica H.85 L.135 equipada com saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimadura total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Vareta ergonómica e válvula 1”1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8" com filtro e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.