**Barra de apoio reta inox satinado, 500 mm Ø 32**

Inox polido satinado UltraSatin

Ø 32

Referência: **50505S**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 500 mm.

Utilização como barra de apoio ou elevação para sanita, duche ou banheira.

Pode receber um banco de duche para pendurar (encomendar separadamente).

Barra de apoio em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.

Garantia da barra de 30 anos.

Marcação CE.