**Lavatório coletivo mural MINERALCAST**

MINERALCAST - 3 serviços - L. 1400 mm

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **453140**

Info Prescrição

Lavatório coletivo de fixação mural, 3 serviços.

MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.

Adaptado para utilização em espaços públicos. Ideal para escolas.

Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.

Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Agradável ao toque.

Com inclinação para evitar a retenção de água.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com 3 válvulas de 1"1/4. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Branco tipo RAL 9016.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296.

Peso: 63 kg.

Garantia 30 anos.