**Secador de mãos ar comprimido HIGHFLOW polido brilhante**

Ar comprimido

Inox 304 polido brilhante

Referência: **510622**

Info Prescrição

Secador de mãos de ar comprimido HIGHFLOW.

Modelo robusto.

Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 230 km/h.

Secador de mãos ultrarrápido: secagem entre 10 a 12 segundos.

Escolha de ar quente ou frio por interruptor oculto.

Secador de mãos automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são retiradas.

Antibloqueio: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 60 segundos.

Inox 304 polido brilhante bacteriostático.

Fácil limpeza: corpo monobloco.

Espessura do inox: 1 mm.

Caudal total: 39 l/seg.

Velocidade do ar: 230 km/h.

Baixo consumo de energia: 1350 W.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Nível sonoro : 82 dBA.

Dimensões: 175 x 238 x 267 mm.

Peso: 4 kg.

Classe I, IP23.

CE.

Garantia 3 anos.