**Painel de duche temporizado TEMPOMIX**

Temporizado monocomando

Alimentação posterior, chuveiro fixo, inox

Referência: **790214**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado com chuveiro fixo:

Painel em inox satinado modelo grande para instalação na parede à face.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2”.

Misturadora TEMPOMIX com limitador de temperatura regulável.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Saboneteira integrada.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Torneiras de segurança.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.