**Torneira de urinol temporizada TEMPOFLUX**

Temporizada a 3 segundos. Para urinol standard Ø 35. Tubo reto

Esquadria, Abertura suave

Referência: **778755**

Info Prescrição

Torneira de urinol temporizada exterior:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação na parede à face.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~3 segundos.

Proteção antisifónica.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Sistema de torneira de segurança e de regulação de débito inovadora integrada no espelho (patenteado).

Compatível com águas pluviais.

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Corpo de latão maciço cromado M1/2".

Com tubo cromado reto e emboque de junção Ø 35.

Esquadria para alimentação encastrada.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.