**Porta rolo WC mural 2 rolos**

Inox 304 polido satinado

Referência: **1660S**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Porta rolo papel WC dupo rolo.

1 rolo de reserva.

Modelo robusto antivandalismo.

Com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Espessura do inox: 1 mm.

Dimensões: 130 x 120 x 260 mm.

Garantia 30 anos.