**Torneira mural para lava-mãos temporizada TEMPOSTOP**

Para lava-mãos

Com botão

Referência: **748626**

Info Prescrição

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Corpo de latão maciço bruto e botão pulsador cromado.

Ligação M1/2".

A instalar por trás da placa do lava-mãos.

Garantia 30 anos.