**Misturadora de lavatório mecânica BIOSAFE**

Misturadora mecânica monofuro sem bica H.95 L.110

Vareta e válvula

Referência: **2620**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.110.

Ausência de bica: quebra-jatos higiénico integrado no corpo.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Misturadora com corpo com interior liso e com baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 4 l/min.

Comando por manípulo compacto.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 de latão.

Flexíveis PEX F3/8" rotativos.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.