**Painel de duche eletrónico SECURITHERM**

Termostático eletrónico por corrente

Alimentação superior, chuveiro fixo, saboneteira

Referência: **792504**

Info Prescrição

Painel de duche eletrónico e termostático:

Painel em inox satinado modelo grande para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Abertura do chuveiro quando pressionado o botão eletrónico.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 seg todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar ajustável, jato chuva conforto.

Chuveiro de duche ROUND cromado e inviolável.

Saboneteira integrada.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.