**Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX 3**

Temporizada monocomando

Exterior, saída inferior, abertura suave

Referência: **794470**

Info Prescrição

Misturadora de duche temporizada exterior:

Misturadora TEMPOMIX 3 monocomando 3/4", saída inferior M3/4" com ligação M1/2''.

Instalação mural à face.

Regulação de temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização de ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar, ajustável de 6 a 12 l/min.

Latão maciço cromado.

Filtros e válvulas antirretorno integrados.

Manípulo de metal cromado.

Ligações excêntricas M1/2" para entre-eixos de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.