**Torneira de lavatório eletrónica mural TEMPOMATIC**

Torneira mural infravermelhos com bica inox

Corrente

Referência: **20804T2**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica mural para fixação sobre painel.

Torneira eletrónica com bica removível BIOCLIP.

Torneira com infravermelhos fornecida com 2 bicas removíveis em inox L.77 mm.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Bica e base com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg todas as 24h após a última utilização).

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Célula de deteção independente, para colocar sobre painel mural.

Eletroválvula M3/8" com junta filtro.

Base Ø 60 em latão cromado.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Torneirac onforme as exigências da norma NF Médical (França).

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Torneira eletrónica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Torneira eletrónica adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Torneira com garantia de 30 anos.

Dois modos de fecho possíveis:

- modo standard: abertura temporizada, fecho automático;

- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos da abertura.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

No modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da torneira.