**Lavatório redondo de encastrar HEMI Ø 310**

Inox 304 polido satinado - De encastrar sobre-tampo ou sub tampo

Referência: **120470**

Info Prescrição

Cuba redonda para encastre sobre-tampo ou sub-tampo.

Diâmetro interior da cuba : 310 mm.

Diâmetro do corte para a cuba : 330 mm para uma instalação sobre-tampo, 310 mm para uma instalação sub-tampo.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox : 0,8 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anti-cortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 1,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0213470201]