**Lavatório de pousar UNITO**

Inox 304 polido satinado - De pousar sobre bancada

Sem furo para torneira

Referência: **120810**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, 395 x 350 mm.

Apropriado para uma torneira/misturadora de parede ou cano alto.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,3 kg.

Garantia 30 anos.