**Lavatório mural AQUEDUTO**

Inox 304 polido satinado - Drenagem oculta

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **121150**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural, 700 x 440 mm.

Linha simples e intemporal.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações e suportes.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 12 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0211150008]