**Lava-mãos WC FACIL**

Inox 304 polido satinado

Sem furo para torneira

Referência: **120800**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural, 360 x 390 mm.

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0211080015]