**Lava-mãos WC BOB**

Inox 304 polido satinado - Com evacuação oculta

Sem furo para torneira

Referência: **120130**

Info Prescrição

Lava-mãos WC de fixação mural.

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lavatório com fundo fechado e sifão oculto.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de uma placa de fixação em inox.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula 1"1/2 e sifão.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 3411130000]