**Lavatório coletivo mural CANAL**

Inox 304 polido satinado - L. 1400 mm

Sem furo para torneira

Referência: **120260**

Info Prescrição

Lavatório coletivo de fixação mural, 2-3 serviços - 1400 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 0,8 mm para a cuba e 1,5 mm para a envolvente e suportes de montagem.

Fácil instalação: sem cobre-juntas para instalar, lavatório leve.

Esgoto à direita.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/2. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296.

Peso: 8,5 kg.

Possibilidade de acrescentar um respaldo em Inox 304 bacteriostático (ref. 100260).

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0211260015]