**Lava-mãos inox GENOU**

Inox 304 polido satinado - Comando de joelho

Com torneira integrada

Referência: **180330**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural com comando de joelho.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0211030003]