**Bebedouro de pé ao pavimento ILHA**

Inox 304 polido satinado

Com torneira integrada - A. 915 mm

Referência: **180100**

Info Prescrição

Bebedouro de pé ao pavimento.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 0,8 mm.

Altura: 915 mm.

Fornecido com torneira-bica: cromada, fecho instantâneo com regulação de débito, entrada M3/8".

Válvula com grelha perfurada, sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Saída de água vertical encastrada. Válvula 1"1/4.

Peso: 9,6 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0810100000]