**Sanita ao pavimento BCN P**

Inox 304 polido satinado

Referência: **110100**

Info Prescrição

Sanita ao pavimento, 360 x 400 x 580 mm.

Design simples e elegante.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal ou vertical Ø 100 mm. Fornecido com curva de esgoto em PVC.

Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.

Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso: 12 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0110100001]