**Urinol LP individual**

Inox 304 polido satinado - L. 600 mm - Ao pavimento

Referência: **130300**

Info Prescrição

Urinol individual para pousar ao pavimento, 600 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Entrada de água posterior.

Fornecido com 1 difusor em Inox e 1 flexível.

Economia de água: ótima limpeza com um débito de 0,1 l/seg., por serviço, ou seja 0,3 litro por utilização.

Saída de esgoto ao centro.

Válvula 1"1/2. Fornecido com válvula com sifão integrado (ref. 785000).

Instalação e manutenção facilitadas por janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Peso: 15,2 kg.

Garantia 30 anos.