**Urinol L coletivo**

Inox 304 polido satinado - L. 1200 mm - De encastrar

Referência: **130210**

Info Prescrição

Urinol coletivo para encastrar ao pavimento, 1200 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Entrada de água posterior.

Fornecido com 2 difusores em Inox e 2 flexíveis.

Economia de água: ótima limpeza com um débito de 0,1 l/seg., por serviço, ou seja 0,3 litro por utilização.

Saída de esgoto ao centro.

Válvula 1"1/2. Fornecido com válvula com sifão integrado (ref. 785000).

Peso: 25,4 kg.

Podem ser acrescentados um ou mais separadores em inox 304 bacteriostático. Para fixar diretamente no urinol, no local desejado.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0310210001]