**Base de duche**

700 x 700 mm

Referência: **150100**

Info Prescrição

Base de duche de encastrar, 700 x 700 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Base de duche estampada em uma só peça, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Cantos interiores arredondados para maior segurança no duche.

Inclinação para escoamento.

Fornecido com uma válvula 1"1/2 e sifão.

Superfície antiderrapante.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.

Peso: 5,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0513010000]