**Base de duche PMR de encastrar**

800 x 800 mm

Referência: **150500**

Info Prescrição

Base de duche de encastrar, 800 x 800 mm.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida: base extraplana.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Inclinação para escoamento.

Fornecido com uma válvula 1"1/2.

Superfície antiderrapante.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.

Peso: 8,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0513050000]