**Combi KOMPACT - Lavatório/sanita suspensa**

Inox 304 polido satinado - Montagem mural - Sanita suspensa à direita

Referência: **160300**

Info Prescrição

Combi Lavatório/Sanita suspensa à direita e porta-rolo encastrado.

Montagem mural com 3 janelas de acesso, 2 laterais e 1 superior, com parafusos antirroubo TORX.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável do bloco: 2 mm.

Cantos e bordos arredondados para maior segurança.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Apropriado para prisões, esquadras e postos de polícia...

A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos : para facilitar a limpeza e impedir a ocultação de objetos.

Lavatório equipado com torneira temporizada: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 segundos, M1/2".

Sanita equipada com torneira temporizada: temporização 7 segundos, M3/4".

Entrada de água: lavatório M1/2", sanita M3/4".

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 100 mm.

Fornecido com um sifão para o lavatório.

Instalação facilitada: saída de esgoto única para a sanita e lavatório, pré-instalação de alimentação de água e de esgotos.

Peso: 36 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0610030003]