**Vazadouro mural XL S**

Inox 304 polido satinado - Alimentação de água posterior

Referência: **182160**

Info Prescrição

Vazadouro de fixação mural.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,5 mm.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal, encastrada Ø 100 mm.

Sistema de descarga oculto: fundo fechado.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Grelha suporte para balde articulada em Inox.

Peso: 15 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0711210006]