**Banco de duche rebatível Be-Line® com pé**

Banco mural rebatível e amovível

Alumínio epoxy branco mate

Referência: **511930W**

Info Prescrição

Banco de duche mural rebatível amovível Be-Line®.

Banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo design e grande.

Amovível: facilmente removível com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Mantém-se na posição vertical. Descida com amortecimento.

Adaptado para uma utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Assento sólido, fabricado em polímero de alta resistência.

Superfície antiderrapante.

Boa resistência ao Betadine®.

Reforço por um pé articulado central que recolhe automaticamente.

Acabamento alumínio antracite metalizado proporciona um agradável contraste visual com uma parede escura.

5 pontos de fixação ocultos.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Dimensões: 443 x 450 x 480 mm.

Dimensões recolhido: 87 x 541 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Banco mural rebatível com garantia de 30 anos. Marcação CE.