**Barra de duche reta Be-Line® antracite com suporte chuveiro**

Alumínio epoxy antracite metalizado

Ø 35 com pega ergonómica

Referência: **511946C**

Info Prescrição

Barra reta Be-Line® Ø 35, com suporte de chuveiro para pessoas com mobiidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche ou banheira.

Suporte de chuveiro antracite metalizado com manípulo ergonómico.

Possibilidade de adicionar uma saboneteira deslizante (a encomendar separadamente).

Tubo de alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento de alumínio epoxy antracite metalizado proporciona um agradável contraste visual com as paredes claras.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Altura: 1050 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.