**Porta rolo WC mural ou rolo de reserva**

Suporte para rolo

Inox 304 polido satinado

Referência: **510083S**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Porta rolo papel WC ou para rolo de reserva.

Fixação possível na versão horizontal para uma utilização standard ou na versão vertical para uma utilização como rolo de reserva.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Fixações invisíveis.

Porta rolo WC com garantia de 30 anos.